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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на расчет величины пожарного риска по объекту: НАЗВАНИЕ

	№
	Наименование
	Содержание

	1.
	Основание 
	Договор от 00 октября 000 года № 0000000


	2.
	Наименование объекта
	НАЗВАНИЕ объекта защиты


	3.
	Местонахождение объекта
	УКАЗЫВАЕТСЯ АДРЕС


	4.
	Сроки выполнения 
	С момента заключения договора по 00.00.0000
 года

	5.
	Заказчик
	ЗАКАЗЧИК


	6.
	Цель выполнения 
	Провести расчет величины пожарного риска, в рамках которого учесть, что на объекте защиты фактически есть следующие работоспособные системы противопожарной защиты:

автоматическая пожарная сигнализация адресно-аналогового типа с выводом сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в ГУ МЧС России по Субъекту Российской Федерации;

система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 2-го типа;
система противодымной защиты;

автоматическая установка пожаротушения.


	7.
	Краткая характеристика объекта защиты
	Адрес: г. Москва, улица Московская., дом 3, стр. 1, стр. 22.

Степень огнестойкости: II.

Класс функциональной пожарной опасности: Ф4.3.

Класс конструктивной пожарной опасности: С0.

Этажность здания: два надземных этажа и подвал.

Общая площадь здания: 2257,4 м2.


	8.
	Этапы и содержание
	Анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты, в том числе, переданные заказчиком работы:

- количество пожарных отсеков, входящих в состав объекта защиты, класс их функциональной пожарной опасности;
- время функционирования объекта защиты (нахождение на объекте защиты охраны и других сотрудников вовремя, когда основной вид деятельности не осуществляется, во время функционирования не включается);

- количество эвакуационных выходов с этажа и (или) из здания, их размеры с указанием на чертежах;

- количество лестниц и (или) лестничных клеток, по которым проходят пути эвакуации, их тип и параметры (ширина маршей, ширина площадок, ширина выходов с этажей, ширина выходов из лестничных клеток) с указанием на чертежах;

- количество, площадь и места размещения зон безопасности (пожаробезопасных зон) для людей, относящихся к маломобильным группам населения (при их наличии на объекте защиты);

- сведения о количестве и размещении людей на объекте защиты, в том числе относящихся к маломобильным группам населения, а также не имеющих возможности передвигаться самостоятельно, передвигающихся несамостоятельно на кресле-коляске, действия по транспортировке которых являются недопустимыми вследствие прямой угрозы жизни, вызванной такой транспортировкой (при их наличии на объекте защиты);

- поэтажные планы объекта защиты (в формате PDF и AutoCAD) с нанесенными на них размерами путей эвакуации и эвакуационных выходов;

- описание параметров системы противодымной защиты (места размещения дымоприемных устройств и их расходы, расходы воздуха в месте его подачи системой приточной противодымной вентиляции в формате PDF и AutoCAD) (при их наличии на объекте защиты).

Анализ выполнения требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности.

	9.
	Требования к исполнителю
	Исполнитель имеет опыт работы не менее 5 (пяти) лет в области обеспечения пожарной безопасности.

Исполнитель должен гарантировать, что персонал, назначенный для работы, является обученным до необходимого уровня, чтобы безопасно и корректно выполнять возложенную на него задачу (должностные лица, имеющие высшее или среднее специальное пожарно-техническое образование или иное высшее техническое образование и стаж работы в области обеспечения пожарной безопасности не менее 5 лет на должностях, связанных с деятельностью по организации и осуществлению профилактики пожаров, окончивших специализированные курсы повышения квалификации). 

	10.
	Перечень документов, регламентирующих оказание услуги
	Выполнить расчет на основании анализа следующих нормативных документов:

Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Постановление Правительства Российской Федерации

от 22 июля 2020 года N 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»;

СП 1.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

СП 2.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

СП 4.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям защиты»;
СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования";

СП 6.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

СП 7.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования».

СП 8.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

СП 10.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»;

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности";

Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденная приказом МЧС России от 10 июля 2009 г. № 404 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2009 г., регистрационный № 14541).

Приказ Министерства Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.06.2009 г. №382 «Об утверждении методики определения расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности».


	11.
	Исходные данные, предоставляемые Исполнителю
	Заказчик предоставляет необходимые для выполнения услуг исходные данные по письменному запросу Исполнителя.

	12.
	Количество экземпляров
	Расчет величины пожарного риска в электронном виде (1 комплект).
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�Проверить и указать, фактически только те системы и их тип, что смонтированы и работоспособны на объекте защиты.


�Пример, заполняется заказчиком работ


�Проверить нормативную базу, по которому эксплуатируется объект защиты, в том числе на основании части 4 статьи 4 ФЗ-123





